**Předloha katalogu OOPP**

***Pokyny k vyplnění:***

*Dodavatel v Předloze katalogu OOPP vyplní všechna žlutě podbarvená pole**tak, aby předložený katalog OOPP v nabídce splňoval náležitosti uvedené v návrhu rámcové dohody v příloze č. 4 zadávací dokumentace:*

* *Název OOPP,*
* *Katalogové číslo OOPP,*
* *Barevná fotografie,*
* *Cena v Kč bez DPH.*

*V části Konkrétní technická specifikace dodavatele dodavatel uvede:*

* *v případě, že je v Minimální technické specifikaci zadavatele uveden* ***variantní požadavek*** *(např. materiál) dodavatel uvede konkrétní údaj o nabízeném OOPP (např. konkrétní materiál),*
* *v případě, že je v Minimální technické specifikaci zadavatele uveden* ***min. požadavek*** *(např. velikosti), dodavatel uvede parametry nabízeného OOPP nad rámec min. požadavku zadavatele (např. další jím standardně nabízené velikosti daného OOPP),*
* *doplňující technickou specifikaci nabízeného OOPP na rámec minimální technické specifikace zadavatele, jako např. další technické a funkční vlastnosti, barvy, technické normy, aj.*

*Pokud dodavatel nabídne více OOPP pro jeden druh OOPP nebo pokud má nabídnout dámské/pánské provedení OOPP, dodavatel tabulku adekvátně rozšíří dle svých potřeb.*

| **Název OOPP a technická specifikace** | **Barevná fotografie** | **Cena v Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| **I. OCHRANA RUKOU** | | | |
| **1.** **Ochranné rukavice zimní** | | | |
| Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * zimní zateplené rukavice * materiál: softshell, fleece nebo kombinace * pětiprsté * dámské i pánské provedení * velikost min.: 8, 10   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA**: Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * zimní zateplené rukavice * materiál: softshell, fleece nebo kombinace * pětiprsté * dámské i pánské provedení * velikost min.: 8, 10   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **2. Rukavice pracovní (kožené)** | | |
| Název OOPP:, katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * pětiprsté * materiál: kůže hovězinová štípenka nebo vepřovicová lícovka v kombinaci s hrubozrnnou bavlněnou tkaninou * pevná nebo pružná manžeta * ČSN EN 420+A1\*[[1]](#footnote-1), ČSN EN 388\* * velikost min.: 10, 11   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * manžeta: * další standardní velikosti: |  |  |
| **3. Jednorázové rukavice** | | |
| Název OOPP:, katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * materiál: nitril nebo latex * ČSN EN 420+A1\* * velikost min.: 8, 10   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **4. Včelařské rukavice z kůže** | | |
| Název OOPP:, katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochrana v oblasti zápěstí zakončená gumičkou * materiál: z měkkého materiálu (např. z kůže kozinky nebo vepřovice) s látkovými návleky * velikost min.: 9, 10, 11   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **II. OCHRANA HLAVY** | | |
| **5. Čepice** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * pletená * materiál: akryl nebo fleece * velikost: UNI   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * pletená * materiál: akryl nebo fleece * velikost: UNI   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: |  |  |
| **6. Čepice kšiltová** | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Název OOPP: , katalogové číslo: | | | | Minimální technická specifikace zadavatele   * šestipanelová * materiál: bavlna * zapínání mosazným klipem * větrací otvory * velikost: UNI   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  | | | |
| **7. Jednorázová čepice bílá** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * čepice bez štítku * materiál: netkaná textilie, 100 % polypropylén * velikost: UNI   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **8. Ochranná přilba** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * elektrická izolační schopnost min. do 440 Vac * min. 4 bodové textilní uchycení * teplotní odolnost min.: -20 °C až +50 °C * ČSN EN 397+A1\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * izolační schopnost: * uchycení: * teplotní odolnost: |  |  |
| **9. Ochranná včelařská kukla (klobouk)** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * s ochranou krku * obličejová část chráněná jemnou síťkou nebo drátěnou tkaninou   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * obličejová část: |  |  |
| **III. OCHRANA OČÍ** | | |
| **10. Ochranné sluneční brýle** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochrana proti UV min. 400 * zorník polykarbonát * ČSN EN 166\*, ČSN EN 172\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * ochrana proti UV: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochrana proti UV min. 400 * zorník polykarbonát * ČSN EN 166\*, ČSN EN 172\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * ochrana proti UV: |  |  |
| **11. Ochranný štít** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * štít s náhlavním křížem, PMMA (plexisklo), tloušťka min. 1,5 mm * současné použití dioptrických brýlí, optická třída 2 * rozměr min. 220 x 290 mm * ČSN EN 166\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * tloušťka štítu: * rozměr: |  |  |
| **IV. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST** | | |
| **12. Filtrační polomaska** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * polypropylen, třída FFP1, tvarovaná, ochrana proti tuhým a kapalným částicím * tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha * ČSN EN 149+A1\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **V. OCHRANA SLUCHU** | | |
| **13. Zátkové chrániče sluchu** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * přizpůsobivé tvaru zvukovodu * útlum zvuku min. 30 dB * materiál: viskoelastická pěna nebo přizpůsobivá PU pěna   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * útlum zvuku: * materiál: |  |  |
| **14. Mušlové chrániče sluchu** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * s polstrováním, velikostně nastavitelné * útlum zvuku min. 25 dB * ČSN EN 352-1\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * útlum zvuku: |  |  |
| **VI. OCHRANA NOHOU** | | |
| **15. Obuv letní polobotka** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * polobotka nebo trekingová obuv pro práci v terénu * svršek prodyšný materiál nebo perforovaný * podešev z prodyšného textilního materiálu * ČSN EN ISO 20347\* nebo ČSN EN ISO 20345\*   (u trekingové obuvi není vyžadováno)   * velikost min.: 37-47   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * druh obuvi: * materiál svršek: * norma: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * polobotka nebo trekingová obuv pro práci v terénu * svršek prodyšný materiál nebo perforovaný * podešev z prodyšného textilního materiálu * ČSN EN ISO 20347\* nebo ČSN EN ISO 20345\*   (u trekingové obuvi není vyžadováno)   * velikost min.: 37-47   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * druh obuvi: * materiál svršek: * norma: * další standardní velikosti: |  |  |
| **16. Obuv zimní** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * obuv kotníková nebo vysoká * s voděodolnou membránou * ČSN EN ISO 20347\* (u trekingové obuvi není vyžadováno) * velikost min.: 37-47   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * druh obuvi: * norma: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * obuv kotníková nebo vysoká * s voděodolnou membránou * ČSN EN ISO 20347\* (u trekingové obuvi není vyžadováno) * velikost min.: 37-47   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * druh obuvi: * norma: * další standardní velikosti: |  |  |
| **17. Obuv s protiskluzovou podrážkou do skladu** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * sandál s plnou špicí a páskem kolem paty * EN ISO 20347\* * velikost min.: 37 - 42   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * další standardní velikosti: |  |  |
| **18. Holínky** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * vysoká holínka * materiál: PVC nebo PVC-NIT * odolné proti živočišným a rostlinným tukům * protiskluzová podešev * EN ISO 20347\* * velikost min.: 37-46   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * vysoká holínka * materiál: PVC nebo PVC-NIT * odolné proti živočišným a rostlinným tukům * protiskluzová podešev * EN ISO 20347\* * velikost min.: 37-46   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **19. Holínky neoprenové** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * vysoká holínka * materiál: kombinace pryž a neopren * protiskluzová podešev * velikost min.: 38-46   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * další standardní velikosti: |  |  |
| **20. Holínky potravinářské bílé** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * nízká holínka bílá * absorpce energie v patní části * protiskluzová podešev * svršek z PVC, PVC podešev * EN ISO 20347\* * velikost min.: 37-46   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * další standardní velikosti: |  |  |
| **21. Ochranný PVC nízký návlek na obuv** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochranný jednorázový PVC návlek na nízké boty * velikost: UNI   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **22. Ochranný PVC nízký návlek s podrážkou na obuv** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízké boty * velikost: UNI   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **VII. OCHRANA TĚLA** | | |
| **23. Bunda letní nepromokavá** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * kapuce * odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce * paropropustnost min. 2000g/m2/24h * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * odolnost materiálu proti průniku vody: * paropropustnost: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA**: Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * kapuce * odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce * paropropustnost min. 2000g/m2/24h * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * odolnost materiálu proti průniku vody: * paropropustnost: * další standardní velikosti: |  |  |
| **24. Bunda zimní** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * bunda zateplená nebo zimní bunda s fleecovou vložkou * odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci * odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce * paropropustnost min. 2000g/m2/24h * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * druh bundy: * kapuce: * odolnost materiálu proti průniku vody: * paropropustnost: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * bunda zateplená nebo zimní bunda s fleecovou vložkou * odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci * odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce * paropropustnost min. 2000g/m2/24h * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * druh bundy: * kapuce: * odolnost materiálu proti průniku vody: * kapuce: * paropropustnost: * další standardní velikosti: |  |  |
| **25. Vesta zateplená** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * zateplená vesta, odolná proti větru * materiál: polyester nebo kombinace polyester s fleecem * odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce * paropropustnost min. 2000g/m2/24h * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * odolnost materiálu proti průniku vody: * paropropustnost: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * zateplená vesta, odolná proti větru * materiál: polyester nebo kombinace polyester s fleecem * odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce * paropropustnost min. 2000g/m2/24h * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * materiál: * odolnost materiálu proti průniku vody: * paropropustnost: * další standardní velikosti: |  |  |
| **26. Kalhoty pracovní** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * kalhoty do pasu * kalhoty v pase do gumy nebo s poutky na opasek * minimálně 2 kapsy * materiál: nylon nebo nylon v kombinaci s polyesterem/elastanem * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * pas: * počet kapes: * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **ALTERNATIVA**: Název OOPP:, katalogové číslo: | | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * kalhoty do pasu * kalhoty v pase do gumy nebo s poutky na opasek * minimálně 2 kapsy * materiál: nylon nebo nylon v kombinaci s polyesterem/elastanem * dámské i pánské provedení * velikost min.: S - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * pas: * počet kapes: * materiál: * další standardní velikosti: |  |  |
| **27. Voděodolný oblek** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * voděodolný oděv * kalhoty v pase do gumy * blůza 3/4 s kapucí * zapínání na zip * materiál: polyester/PVC * velikost min.: M - 3XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * další standardní velikosti: |  |  |
| **28. Pracovní plášť** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * plášť ¾ s dlouhým rukávem * ČSN EN ISO 13688\* * materiál: bavlna * velikost min.: 44 - 56   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * další standardní velikosti: |  |  |
| **29. Kombinéza jednorázová s kapucí** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * jednorázový oblek s kapucí, ochrana proti prachu a ušpinění * materiál: netkaný polypropylén * bíla barva * ČSN EN ISO 13688\* * velikost min.: L - 2XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * další standardní velikosti: |  |  |
| **30. Reflexní vesta** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * výstražná vesta se zapínáním * barva žlutá nebo oranžová * ČSN EN ISO 20471\* * velikost min.: M - 3XL   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * barva: * další standardní velikosti: |  |  |
| **VIII. ČISTÍCÍ A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY** | | |
| **31. Impregnační sprej** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * universální impregnační prostředek ve spreji * ochrana obuvi a oblečení proti vodě, vlhkosti   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **32. Opalovací krém (mléko)** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochranný faktor min. 20 * ochrana před slunečním zářením UVA a UVB   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * ochranný faktor: |  |  |
| **33. Hydratační ochranný krém na ruce** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * ochranný krém s antibakteriálním účinkem * omezující riziko vzniku infekcí   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **34. Sprej na ochranu proti hmyzu** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * sprej na ochranu kůže proti klíšťatům, komárům, blechám   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **35. Rychlá desinfekce rukou** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * tekutý/gelový dezinfekční prostředek * biocidní přípravek * účinnost: baktericidní, mykobaktericidní/tuberkulocidní, fungicidní, virucidní   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **36. Individuálně balené dezinfekční ubrousky na ruce** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * dezinfekce a hygiena rukou, příp. obličeje * účinnost: baktericidní, mykobaktericidní/tuberkulocidní, fungicidní, alespoň částečně virucidní * individuálně balené dezinfekční ubrousky o min. rozměru 150 x 150 mm   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * rozměr ubrousků: |  |  |
| **37. Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, vody** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * dezinfekční prostředek pro všestranné použití * antibakteriální, účinný proti řasám a plísním * odstraňující pachy   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **IX. OSTATNÍ DOPLŇKY** | | |
| **38. LED svítila 3 W** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * světelný tok min. 150 lm * tělo hliníkové * min. 3W LED - vysoká svítivost * napájení: max. 3 x AA (AAA)   Konkrétní technická specifikace dodavatele   * světlený tok: * svítivost: * napájení: |  |  |
| **39. Reflexní pásek žlutý** | | |
| Název OOPP: , katalogové číslo: | | |
| Minimální technická specifikace zadavatele   * výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem * barva signální žlutá * ČSN EN 13356\*   Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |

1. Ve všech případech, kdy zadavatel v Minimální technické specifikaci zadavatele odkazuje na normy nebo technické normy ve smyslu § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel umožňuje nabídnout dodavateli jiné rovnocenné řešení (takový požadavek v technické specifikaci je vždy označen znakem „\*“). [↑](#footnote-ref-1)