**Předloha katalogu OOPP**

***Pokyny k vyplnění:***

*Dodavatel v Předloze katalogu OOPP vyplní všechna žlutě podbarvená pole**tak, aby předložený katalog OOPP v nabídce splňoval náležitosti uvedené v návrhu rámcové dohody v příloze č. 4 zadávací dokumentace:*

* *Název OOPP,*
* *Katalogové číslo OOPP,*
* *Barevná fotografie,*
* *Cena v Kč bez DPH.*

*V části Konkrétní technická specifikace dodavatele dodavatel uvede:*

* *v případě, že je v Minimální technické specifikaci zadavatele uveden* ***variantní požadavek*** *(např. materiál) dodavatel uvede konkrétní údaj o nabízeném OOPP (např. konkrétní materiál),*
* *v případě, že je v Minimální technické specifikaci zadavatele uveden* ***min. požadavek*** *(např. velikosti), dodavatel uvede parametry nabízeného OOPP nad rámec min. požadavku zadavatele (např. další jím standardně nabízené velikosti daného OOPP),*
* *doplňující technickou specifikaci nabízeného OOPP na rámec minimální technické specifikace zadavatele, jako např. další technické a funkční vlastnosti, barvy, technické normy, aj.*

*Pokud dodavatel nabídne více OOPP pro jeden druh OOPP nebo pokud má nabídnout dámské/pánské provedení OOPP, dodavatel tabulku adekvátně rozšíří dle svých potřeb.*

| **Název OOPP a technická specifikace** | **Barevná fotografie** | **Cena v Kč bez DPH** |
| --- | --- | --- |
| **I. OCHRANA RUKOU** |
| **1.** **Ochranné rukavice zimní**  |
| Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* zimní zateplené rukavice
* materiál: softshell, fleece nebo kombinace
* pětiprsté
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: 8, 10

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA**: Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* zimní zateplené rukavice
* materiál: softshell, fleece nebo kombinace
* pětiprsté
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: 8, 10

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **2. Rukavice pracovní (kožené)** |
| Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* pětiprsté
* materiál: kůže hovězinová štípenka nebo vepřovicová lícovka v kombinaci s hrubozrnnou bavlněnou tkaninou
* pevná nebo pružná manžeta
* ČSN EN 420+A1\*[[1]](#footnote-1), ČSN EN 388\*
* velikost min.: 10, 11

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* manžeta:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **3. Jednorázové rukavice** |
| Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* materiál: nitril nebo latex
* ČSN EN 420+A1\*
* velikost min.: 8, 10

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **4. Včelařské rukavice z kůže**  |
| Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochrana v oblasti zápěstí zakončená gumičkou
* materiál: z měkkého materiálu (např. z kůže kozinky nebo vepřovice) s látkovými návleky
* velikost min.: 9, 10, 11

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **II. OCHRANA HLAVY** |
| **5. Čepice** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* pletená
* materiál: akryl nebo fleece
* velikost: UNI

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* pletená
* materiál: akryl nebo fleece
* velikost: UNI

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
 |  |  |
| **6. Čepice kšiltová** |
|

|  |
| --- |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* šestipanelová
* materiál: bavlna
* zapínání mosazným klipem
* větrací otvory
* velikost: UNI

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |

 |
| **7. Jednorázová čepice bílá** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* čepice bez štítku
* materiál: netkaná textilie, 100 % polypropylén
* velikost: UNI

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **8. Ochranná přilba** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* elektrická izolační schopnost min. do 440 Vac
* min. 4 bodové textilní uchycení
* teplotní odolnost min.: -20 °C až +50 °C
* ČSN EN 397+A1\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele* izolační schopnost:
* uchycení:
* teplotní odolnost:
 |  |  |
| **9. Ochranná včelařská kukla (klobouk)** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* s ochranou krku
* obličejová část chráněná jemnou síťkou nebo drátěnou tkaninou

Konkrétní technická specifikace dodavatele* obličejová část:
 |  |  |
| **III. OCHRANA OČÍ** |
| **10. Ochranné sluneční brýle** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochrana proti UV min. 400
* zorník polykarbonát
* ČSN EN 166\*, ČSN EN 172\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele* ochrana proti UV:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochrana proti UV min. 400
* zorník polykarbonát
* ČSN EN 166\*, ČSN EN 172\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele* ochrana proti UV:
 |  |  |
| **11. Ochranný štít** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* štít s náhlavním křížem, PMMA (plexisklo), tloušťka min. 1,5 mm
* současné použití dioptrických brýlí, optická třída 2
* rozměr min. 220 x 290 mm
* ČSN EN 166\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele* tloušťka štítu:
* rozměr:
 |  |  |
| **IV. OCHRANA DÝCHACÍCH CEST** |
| **12. Filtrační polomaska** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* polypropylen, třída FFP1, tvarovaná, ochrana proti tuhým a kapalným částicím
* tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha
* ČSN EN 149+A1\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **V. OCHRANA SLUCHU** |
| **13. Zátkové chrániče sluchu** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* přizpůsobivé tvaru zvukovodu
* útlum zvuku min. 30 dB
* materiál: viskoelastická pěna nebo přizpůsobivá PU pěna

Konkrétní technická specifikace dodavatele* útlum zvuku:
* materiál:
 |  |  |
| **14. Mušlové chrániče sluchu** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* s polstrováním, velikostně nastavitelné
* útlum zvuku min. 25 dB
* ČSN EN 352-1\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele* útlum zvuku:
 |  |  |
| **VI. OCHRANA NOHOU** |
| **15. Obuv letní polobotka** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* polobotka nebo trekingová obuv pro práci v terénu
* svršek prodyšný materiál nebo perforovaný
* podešev z prodyšného textilního materiálu
* ČSN EN ISO 20347\* nebo ČSN EN ISO 20345\*

(u trekingové obuvi není vyžadováno)* velikost min.: 37-47

Konkrétní technická specifikace dodavatele* druh obuvi:
* materiál svršek:
* norma:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* polobotka nebo trekingová obuv pro práci v terénu
* svršek prodyšný materiál nebo perforovaný
* podešev z prodyšného textilního materiálu
* ČSN EN ISO 20347\* nebo ČSN EN ISO 20345\*

(u trekingové obuvi není vyžadováno)* velikost min.: 37-47

Konkrétní technická specifikace dodavatele* druh obuvi:
* materiál svršek:
* norma:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **16. Obuv zimní** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* obuv kotníková nebo vysoká
* s voděodolnou membránou
* ČSN EN ISO 20347\* (u trekingové obuvi není vyžadováno)
* velikost min.: 37-47

Konkrétní technická specifikace dodavatele* druh obuvi:
* norma:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* obuv kotníková nebo vysoká
* s voděodolnou membránou
* ČSN EN ISO 20347\* (u trekingové obuvi není vyžadováno)
* velikost min.: 37-47

Konkrétní technická specifikace dodavatele* druh obuvi:
* norma:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **17. Obuv s protiskluzovou podrážkou do skladu** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* sandál s plnou špicí a páskem kolem paty
* EN ISO 20347\*
* velikost min.: 37 - 42

Konkrétní technická specifikace dodavatele* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **18. Holínky** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* vysoká holínka
* materiál: PVC nebo PVC-NIT
* odolné proti živočišným a rostlinným tukům
* protiskluzová podešev
* EN ISO 20347\*
* velikost min.: 37-46

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* vysoká holínka
* materiál: PVC nebo PVC-NIT
* odolné proti živočišným a rostlinným tukům
* protiskluzová podešev
* EN ISO 20347\*
* velikost min.: 37-46

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **19. Holínky neoprenové** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* vysoká holínka
* materiál: kombinace pryž a neopren
* protiskluzová podešev
* velikost min.: 38-46

Konkrétní technická specifikace dodavatele* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **20. Holínky potravinářské bílé** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* nízká holínka bílá
* absorpce energie v patní části
* protiskluzová podešev
* svršek z PVC, PVC podešev
* EN ISO 20347\*
* velikost min.: 37-46

Konkrétní technická specifikace dodavatele* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **21. Ochranný PVC nízký návlek na obuv** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochranný jednorázový PVC návlek na nízké boty
* velikost: UNI

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **22. Ochranný PVC nízký návlek s podrážkou na obuv** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochranný protiskluzový návlek s PVC podrážkou na nízké boty
* velikost: UNI

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **VII. OCHRANA TĚLA** |
| **23. Bunda letní nepromokavá** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* kapuce
* odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce
* paropropustnost min. 2000g/m2/24h
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* odolnost materiálu proti průniku vody:
* paropropustnost:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA**: Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* kapuce
* odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce
* paropropustnost min. 2000g/m2/24h
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* odolnost materiálu proti průniku vody:
* paropropustnost:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **24. Bunda zimní** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* bunda zateplená nebo zimní bunda s fleecovou vložkou
* odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci
* odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce
* paropropustnost min. 2000g/m2/24h
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* druh bundy:
* kapuce:
* odolnost materiálu proti průniku vody:
* paropropustnost:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* bunda zateplená nebo zimní bunda s fleecovou vložkou
* odnímatelná kapuce nebo kapuce v límci
* odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce
* paropropustnost min. 2000g/m2/24h
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* druh bundy:
* kapuce:
* odolnost materiálu proti průniku vody:
* kapuce:
* paropropustnost:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **25. Vesta zateplená** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* zateplená vesta, odolná proti větru
* materiál: polyester nebo kombinace polyester s fleecem
* odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce
* paropropustnost min. 2000g/m2/24h
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* odolnost materiálu proti průniku vody:
* paropropustnost:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA:** Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* zateplená vesta, odolná proti větru
* materiál: polyester nebo kombinace polyester s fleecem
* odolnost materiálu proti průniku vody min. 2000 mm vodního sloupce
* paropropustnost min. 2000g/m2/24h
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* materiál:
* odolnost materiálu proti průniku vody:
* paropropustnost:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **26. Kalhoty pracovní** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* kalhoty do pasu
* kalhoty v pase do gumy nebo s poutky na opasek
* minimálně 2 kapsy
* materiál: nylon nebo nylon v kombinaci s polyesterem/elastanem
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* pas:
* počet kapes:
* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **ALTERNATIVA**: Název OOPP:, katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* kalhoty do pasu
* kalhoty v pase do gumy nebo s poutky na opasek
* minimálně 2 kapsy
* materiál: nylon nebo nylon v kombinaci s polyesterem/elastanem
* dámské i pánské provedení
* velikost min.: S - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* pas:
* počet kapes:
* materiál:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **27. Voděodolný oblek** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* voděodolný oděv
* kalhoty v pase do gumy
* blůza 3/4 s kapucí
* zapínání na zip
* materiál: polyester/PVC
* velikost min.: M - 3XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **28. Pracovní plášť** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* plášť ¾ s dlouhým rukávem
* ČSN EN ISO 13688\*
* materiál: bavlna
* velikost min.: 44 - 56

Konkrétní technická specifikace dodavatele* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **29. Kombinéza jednorázová s kapucí** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* jednorázový oblek s kapucí, ochrana proti prachu a ušpinění
* materiál: netkaný polypropylén
* bíla barva
* ČSN EN ISO 13688\*
* velikost min.: L - 2XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **30. Reflexní vesta** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* výstražná vesta se zapínáním
* barva žlutá nebo oranžová
* ČSN EN ISO 20471\*
* velikost min.: M - 3XL

Konkrétní technická specifikace dodavatele* barva:
* další standardní velikosti:
 |  |  |
| **VIII. ČISTÍCÍ A DESINFEKČNÍ PROSTŘEDKY** |
| **31. Impregnační sprej** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* universální impregnační prostředek ve spreji
* ochrana obuvi a oblečení proti vodě, vlhkosti

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **32. Opalovací krém (mléko)** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochranný faktor min. 20
* ochrana před slunečním zářením UVA a UVB

Konkrétní technická specifikace dodavatele* ochranný faktor:
 |  |  |
| **33. Hydratační ochranný krém na ruce** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* ochranný krém s antibakteriálním účinkem
* omezující riziko vzniku infekcí

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **34. Sprej na ochranu proti hmyzu** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* sprej na ochranu kůže proti klíšťatům, komárům, blechám

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **35. Rychlá desinfekce rukou** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* tekutý/gelový dezinfekční prostředek
* biocidní přípravek
* účinnost: baktericidní, mykobaktericidní/tuberkulocidní, fungicidní, virucidní

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **36. Individuálně balené dezinfekční ubrousky na ruce** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* dezinfekce a hygiena rukou, příp. obličeje
* účinnost: baktericidní, mykobaktericidní/tuberkulocidní, fungicidní, alespoň částečně virucidní
* individuálně balené dezinfekční ubrousky o min. rozměru 150 x 150 mm

Konkrétní technická specifikace dodavatele* rozměr ubrousků:
 |  |  |
| **37. Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, vody** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* dezinfekční prostředek pro všestranné použití
* antibakteriální, účinný proti řasám a plísním
* odstraňující pachy

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |
| **IX. OSTATNÍ DOPLŇKY** |
| **38. LED svítila 3 W** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* světelný tok min. 150 lm
* tělo hliníkové
* min. 3W LED - vysoká svítivost
* napájení: max. 3 x AA (AAA)

Konkrétní technická specifikace dodavatele* světlený tok:
* svítivost:
* napájení:
 |  |  |
| **39. Reflexní pásek žlutý** |
| Název OOPP: , katalogové číslo:  |
| Minimální technická specifikace zadavatele* výstražný zaklapovací pásek s kovovým pérem
* barva signální žlutá
* ČSN EN 13356\*

Konkrétní technická specifikace dodavatele |  |  |

1. Ve všech případech, kdy zadavatel v Minimální technické specifikaci zadavatele odkazuje na normy nebo technické normy ve smyslu § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel umožňuje nabídnout dodavateli jiné rovnocenné řešení (takový požadavek v technické specifikaci je vždy označen znakem „\*“). [↑](#footnote-ref-1)